**Виды железнодорожных вагонов - цистерн**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схема | Модель | Характеристики |
| 8осная цистерна для нефтепродуктов 15-871 | 8-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-871 | Грузоподъемность 120 т Масса тары вагона 48,8 т Объем кузова 140 м3 |
| 8осная цистерна для нефти 15-880 | 8-осная цистерна для нефти, модель 15-880 | Грузоподъемность 125 т Масса тары вагона 51 т Объем кузова 159 м3 |
| 4осная цистерна для бензина 15-869 | 4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-869 | Грузоподъемность 62 т Масса тары вагона 25,3 т Объем кузова 88,6 м3 |
| 4осная цистерна для бензина 15-427 | 4-осная цистерна для бензина с переходной площадкой, модель 15-1427 | Грузоподъемность 60 т Масса тары вагона 23,4 т Объем кузова 73,1 м3 |
| 4осная цистерна для вязких нп 15-1566 | 4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модель 15-1566 | Грузоподъемность 63,5 т Масса тары вагона 24,23 т Объем кузова 73,17 м3 |
| 4осная цистерна для цемента 15-1405 | 4-осная цистерна для цемента, модель 15-1405 | Грузоподъемность 61 т Масса тары вагона 24,15 т Объем кузова 62,36 м3 |
| 4осная цистерна для серной кислоты 15-1401 | 4-осная цистерна для серной кислоты, модель 15-1401 | Грузоподъемность 60 т Масса тары вагона 21,6 т Объем кузова 32,68 м3 |
| 4осная цистерна для олеума 15-1402 | 4-осная цистерна для олеума, модель 15-1402 | Грузоподъемность 60 т Масса тары вагона 21,7 т Объем кузова 32,7 м3 |
| 4осная цистерна для олеума с площадкой 15-Ц857 | 4-осная цистерна для олеума с переходной площадкой, модель 15-Ц857 | Грузоподъемность 50 т Масса тары вагона 24,7 т Объем кузова 26 м3 |
| 4осная цистерна для азотной кислоты 15-1404 | 4-осная цистерна для слабой азотной кислоты, модель 15-1404 | Грузоподъемность 61,5 т Масса тары вагона 21 т Объем кузова 46,86 м3 |
| 4осная цистерна для соляной кислоты 15-1554 | 4-осная цистерна для соляной кислоты, модель 15-1554 | Грузоподъемность 62 т Масса тары вагона 21,66 т Объем кузова 54,07 м3 |
| 4осная цистерна для меланжа 15-1514 | 4-осная цистерна для меланжа, модель 15-1514 | Грузоподъемность 60 т Масса тары вагона 21,875 т Объем кузова 44,8 м3 |
| 4осная цистерна для фенола 15-898 | 4-осная цистерна для фенола, модель 15-898 | Грузоподъемность 62 т Масса тары вагона 23,2 т Объем кузова 62,39 м3 |
| 4осная цистерна для этила 15-1414 | 4-осная цистерна для этиловой жидкости, модель 15-1414 | Грузоподъемность 60,65 т Масса тары вагонов 22,24 т Объем кузова 38,7 м3 |
| 4осная цистерна для пропана 15-1407 | 4-осная цистерна для пропана, модель 15-1407 | Грузоподъемность 22,9 т Масса тары вагонов 35,2 т Объем кузова 54 м3 |
| 4осная цистерна для аммиака 15-1581 | 8-осная цистерна для аммиака, модель 15-1581 | Грузоподъемность 92,3 т Масса тары вагонов 77 т Объем кузова 161,5 м3 |
| 4осная цистерна для аммиака 15-1597 | 4-осная цистерна для аммиака, модель 15-1597 | Грузоподъемность 43 т Масса тары вагонов 38,4 т Объем кузова 75,5 м3 |
| 4осная цистерна для хлора 15-1556 | 4-осная цистерна для хлора, модель 15-1556 | Грузоподъемность 57,5 т Масса тары вагонов 29,4 т Объем кузова 46 м3 |
| 4осная цистерна для патоки 15-1413 | 4-осная цистерна для патоки, модель 15-1413 | Грузоподъемность 62 т Масса тары вагонов 21,42 т Объем кузова 46,11 м3 |
| 4осная цистерна для молока 15-886 | 4-осная цистерна для молока, модель 15-886 | Грузоподъемность 31,2 т Масса тары вагонов 23,3 т Объем кузова 30,24 м3 |
| 4осная цистерна для молока 15-Ц858 | 4-осная цистерна для молока с переходной площадкой, модель 15-Ц858 | Грузоподъемность 26 т Масса тары вагонов 26 т Объем кузова 25,2 м3 |
| 4осная цистерна для спирта 15-1454 | 4-осная цистерна для спирта, модель 15-1454 | Грузоподъемность 59 т Масса тары вагонов 23,2 т Объем кузова 73,1 м3 |
| 4осная цистерна для виноматериалов 15-1593 | 4-осная цистерна для виноматериалов, модель 15-1593 | Грузоподъемность 66,7 т Масса тары вагонов 25,5 т Объем кузова 63,7 м3 |
| 4осная цистерна для виноматериалов 15-1535 | 4-осная цистерна для виноматериалов, модель 15-1535 | Грузоподъемность 57,5 т Масса тары вагонов 26,4 т Объем кузова 61,17 м3 |
| 4осная цистерна для желтого фосфора 15-1412 | 4-осная цистерна для жёлтого фосфора, модель 15-1412 | Грузоподъемность 59 т Масса тары вагонов 21,4 т Объем кузова 38,7 м3 |
| 4осная цистерна для кальцированной воды 15-884 | 4-осная цистерна для кальцинированной соды, модель 15-884 | Грузоподъемность 54 т Масса тары вагонов 31,3 т Объем кузова 101,57 м3 |
| 4осная цистерна для поливинилхлорида 15-1498 | 4-осная цистерна для поливинилхлорида, модель 15-1498 | Грузоподъемность 55,5 т Масса тары вагонов 30 т Объем кузова 99,2 м3 |
| 4осная цистерна для расплавленной серы 15-1482 | 4-осная цистерна для расплавленной серы, модель 15-1482 | Грузоподъемность 67 т Масса тары вагонов 25,8 т Объем кузова 38,5 м3 |
| 4осная цистерна для пасты сульфанола 15-1565 | 4-осная цистерна для пасты сульфанола, модель 15-1565 | Грузоподъемность 62 т Масса тары вагонов 26 т Объем кузова 55,2 м3 |
| 4осная цистерна для жидкого пека 15-1532 | 4-осная цистерна для жидкого пека, модель 15-1532 | Грузоподъемность 63 т Масса тары вагонов 27,5 т Объем кузова 54,4 м3 |
| 4осная цистерна для нафталина 15-1536 | 4-осная цистерна для нафталина, модель 15-1536 | Грузоподъемность 68,5 т Масса тары вагонов 24,5 т Объем кузова 65,2 м3 |
| 4осная цистерна для ядохимкатов 15-1538 | 4-осная цистерна для ядохимикатов, модель 15-1538 | Грузоподъемность 63 т Масса тары вагонов 24,8 т Объем кузова 44,54 м3 |
| 4осная цистерна для винилхлорида 15-1421 | 4-осная цистерна для винилхлорида, модель 15-1421 | Грузоподъемность 58,4 т Масса тары вагонов 28,9 т Объем кузова 73 м3 |
| 4осная цистерна для порошкообразных грузов 15-1445 | 8-осная цистерна для порошкообразных грузов, модель 15-1445 | Грузоподъемность 68 т Масса тары вагонов 24,61 т Объем кузова 61 м3 |
| 4осная цистерна для сжиженных газов 15-1200 | 4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов, модель 15-1200 | Грузоподъемность 31 т Масса тары вагонов 36 т Объем кузова 50 м3 |