**Виды полувагонов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схема | Модель | Характеристики |
| 8осный полувагон | 8-осный полувагон | Грузоподъемность 125 тМасса тары вагона 45,174 тОбъём кузова 137,5м3 |
| 6осный цм полувагон | 6-осный цельнометаллический полувагон | Грузоподъемность 94 тМасса тары вагона 32,4 тОбъём кузова 106м3 |
| 4осный цм полувагон 12-1000 | 4-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-1000 | Длина 12,068 мШирина 2,878 мВысота 2,06 мГрузоподъемность 69 тМасса тары вагона 22 тОбъём кузова 73м3Европаллет 30 |
| 4осный полувагон 12-753 | 4-осный полувагон, модель 12-753 | Грузоподъемность 69 тМасса тары вагона 22,5 тОбъём кузова 74м3 |
|  | 4-осный цельнометаллический полувагон с глухим кузовом, модель 12-1505 | Грузоподъемность 69 тМасса тары вагона 21,1 тОбъём кузова 76м3 |
| 4осный вагон 13-Н001 | 4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона, модель 13-Н001 | Грузоподъемность 33 тМасса тары вагона 21 т |
| 4осный цм полувагон 22-478 | 4-осный цельнометаллический полувагон для технологической щепы, модель 22-478 | Длина 17,248 мШирина 3,08 мВысота 2,61 мВысота УГР 1,44 мГрузоподъемность 58 тМасса тары вагона 25,85 тОбъём кузова 135м3Европаллет 42 |
| 4осный полувагон хоппер 20-471 | 4-осный полувагон-хоппер для горячих окатышей, модель 20-471 | Грузоподъемность 65 тМасса тары вагона 23 тОбъём кузова 42м3 |
| 4осный хоппер-дозатор с переходной площадкой | 4-осный хоппер-дозатор с переходной площадкой | Грузоподъемность 76 тМасса тары вагона 24 тОбъём кузова 44,5м3 |
|  | 8-осный полувагон, модель 12-915 | Грузоподъемность 129 тОбъем 141 м3Высота по УГР 1,458Внутренние размеры:длина 19,41 мширина 2,078 мвысота 2,502 мЕвропаллет 40 |
|  | 8-осный полувагон, модель 12-508 | Грузоподъемность 125 тОбъем 137,5 м3Высота по УГР 1,459Внутренние размеры:длина 18,758 мширина 2,79 мвысота 2,45 мЕвропаллет 46 |
|  | 8-осный полувагон, модель 12-124 | Грузоподъемность 130 тОбъем 150 м3Высота по УГР 1,457Внутренние размеры:длина 17,57 мширина 2,967 мвысота 2,855 мЕвропаллет 42 |
|  | 6-осный полувагон, модель 12-П152 | Грузоподъемность 94 тОбъем 106 м3Высота по УГР 1,415Внутренние размеры:длина 14,586 мширина 2,902 мвысота 2,365 мЕвропаллет 36 |
|  | 4-осный полувагон, модель 12-П001 | Грузоподъемность 64 тОбъем 68,6 м3Высота по УГР 1,39Внутренние размеры:длина 11,978 мширина 2,9 мвысота 1,9 мЕвропаллет 28 |
|  | 4-осный полувагон, модель 12-532 | Грузоподъемность 69 тОбъем 73 м3Высота по УГР 1,416Внутренние размеры:длина 12,118 мширина 2,878 мвысота 2,060 мЕвропаллет 30 |
|  | 4-осный полувагон, модель 12-119 | Грузоподъемность 69 тОбъем 76 м3Высота по УГР 1,415Внутренние размеры:длина 12,7 мширина 2,878 мвысота 2,060 мЕвропаллет 30 |
|  | 4-осный полувагон, модель 12-4004 | Грузоподъемность 58 тОбъем 76 м3Высота по УГР 1,415Внутренние размеры:длина 12,7 мширина 2,878 мвысота 2,060 мЕвропаллет 30 |