**Виды железнодорожных вагонов для нефтебитума и думпкары.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схема | Модель | Характеристики |
| 4осный вагон для нефтебитума 17-494 | 4-осный вагон для нефтебитума, модель 17-494 | Грузоподъемность 45 тМасса тары вагонов 36,5 тОбъем кузова 54,58 м3 |
| 4осный вагон для нефтебитума 17-431 | 4-осный вагон для нефтебитума, модель 17-431 | Грузоподъемность 40 тМасса тары вагонов 34,7 тОбъем кузова 54,58 м3 |
| 6осный думпкар 31-634 | 6-осный думпкар, модель 31-634 | Грузоподъемность 105 тМасса тары вагонов 48,5 тОбъем кузова 50 м3 |
| 6осный думпкар 31-638 | 4-осный думпкар, модель 31-638 | Грузоподъемность 60 тМасса тары вагонов 27 тОбъем кузова 26,2 м3 |