**Виды полувагонов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схема | Модель | Характеристики |
| 8осный полувагон | 8-осный полувагон | Грузоподъемность 125 т Масса тары вагона 45,174 т Объём кузова 137,5м3 |
| 6осный цм полувагон | 6-осный цельнометаллический полувагон | Грузоподъемность 94 т Масса тары вагона 32,4 т Объём кузова 106м3 |
| 4осный цм полувагон 12-1000 | 4-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-1000 | Длина 12,068 м Ширина 2,878 м Высота 2,06 м Грузоподъемность 69 т Масса тары вагона 22 т Объём кузова 73м3 Европаллет 30 |
| 4осный полувагон 12-753 | 4-осный полувагон, модель 12-753 | Грузоподъемность 69 т Масса тары вагона 22,5 т Объём кузова 74м3 |
|  | 4-осный цельнометаллический полувагон с глухим кузовом, модель 12-1505 | Грузоподъемность 69 т Масса тары вагона 21,1 т Объём кузова 76м3 |
| 4осный вагон 13-Н001 | 4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона, модель 13-Н001 | Грузоподъемность 33 т Масса тары вагона 21 т |
| 4осный цм полувагон 22-478 | 4-осный цельнометаллический полувагон для технологической щепы, модель 22-478 | Длина 17,248 м Ширина 3,08 м Высота 2,61 м Высота УГР 1,44 м Грузоподъемность 58 т Масса тары вагона 25,85 т Объём кузова 135м3 Европаллет 42 |
| 4осный полувагон хоппер 20-471 | 4-осный полувагон-хоппер для горячих окатышей, модель 20-471 | Грузоподъемность 65 т Масса тары вагона 23 т Объём кузова 42м3 |
| 4осный хоппер-дозатор с переходной площадкой | 4-осный хоппер-дозатор с переходной площадкой | Грузоподъемность 76 т Масса тары вагона 24 т Объём кузова 44,5м3 |
|  | 8-осный полувагон, модель 12-915 | Грузоподъемность 129 т Объем 141 м3 Высота по УГР 1,458 Внутренние размеры: длина 19,41 м ширина 2,078 м высота 2,502 м Европаллет 40 |
|  | 8-осный полувагон, модель 12-508 | Грузоподъемность 125 т Объем 137,5 м3 Высота по УГР 1,459 Внутренние размеры: длина 18,758 м ширина 2,79 м высота 2,45 м Европаллет 46 |
|  | 8-осный полувагон, модель 12-124 | Грузоподъемность 130 т Объем 150 м3 Высота по УГР 1,457 Внутренние размеры: длина 17,57 м ширина 2,967 м высота 2,855 м Европаллет 42 |
|  | 6-осный полувагон, модель 12-П152 | Грузоподъемность 94 т Объем 106 м3 Высота по УГР 1,415 Внутренние размеры: длина 14,586 м ширина 2,902 м высота 2,365 м Европаллет 36 |
|  | 4-осный полувагон, модель 12-П001 | Грузоподъемность 64 т Объем 68,6 м3 Высота по УГР 1,39 Внутренние размеры: длина 11,978 м ширина 2,9 м высота 1,9 м Европаллет 28 |
|  | 4-осный полувагон, модель 12-532 | Грузоподъемность 69 т Объем 73 м3 Высота по УГР 1,416 Внутренние размеры: длина 12,118 м ширина 2,878 м высота 2,060 м Европаллет 30 |
|  | 4-осный полувагон, модель 12-119 | Грузоподъемность 69 т Объем 76 м3 Высота по УГР 1,415 Внутренние размеры: длина 12,7 м ширина 2,878 м высота 2,060 м Европаллет 30 |
|  | 4-осный полувагон, модель 12-4004 | Грузоподъемность 58 т Объем 76 м3 Высота по УГР 1,415 Внутренние размеры: длина 12,7 м ширина 2,878 м высота 2,060 м Европаллет 30 |